Modalites de déclaration

d’îlotage volontaire total du RPT

**par le Client de Tête pour un Site Producteur en Décompte**

**par le Client de Tête en cas de valorisation de sa production**

Destinataires habilités par le Client à recevoir la Déclaration :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entité** | **Nom et prénom** | **Fonction** | **N° de téléphone** | **Adresse e-mail** |
| **RTE** |  |  |  |  |
| **RE du Client de Tête** |  |  |  |  |
| **RE du Site Producteur en Décompte** |  |  |  |  |

Périodicité :

Si l’Installation de Production effectue un Ilotage Volontaire Total du RPT, la déclaration est à adresser à RTE une fois par jour ouvrable, à compter de la veille de 00h00 à 24h00, incluant le week-end ou jour férié précédent éventuel.

Les dates et heures de début et de fin volontaire de synchronisme de l’Installation de Production avec le RPT (fonctionnement en réseau séparé) sont nécessaires pour RTE et sont à renseigner par le Client de Tête dans le tableau ci-dessous.

Le point 10 minutes à partir duquel les modalités de décomptes sont modifiées est défini comme suit :

-celui précédant le début de réseau séparé volontaire (exemple : mise à zéro du décompte à 15h50 lorsque l’ îlotage volontaire total commence à 15h58),

-celui suivant la fin de réseau séparé volontaire (exemple : reprise du décompte à 10h30 lorsque l’ îlotage volontaire total se termine à 10h22).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ILOTAGE | | |
| Disjoncteur couplage | | |
| Jour  Mois Année | Début de fonctionnement volontaire en réseau séparé | Fin de fonctionnement volontaire en réseau séparé |
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nom du Client de Tête : Signature :